**CARA BUAT PEMANCAR PAKAI ROUTER HUAWEI HG8245A**

1. LOGIN <http://192.168.100.1/>
2. MASUKAN USERNAME : telecomadmin PASSWORD : admintelecom
3. SETTING DULU HOTSPOT DI MIKROTIK DENGAN FORMAT LOGIN
4. KLIK MENU WAN + NEW ISI DENGAN WAN MODE : BRIGDE WAN, SERVICE TYPE : OTHER, JANGAN CEK LIST ENABLE VLAN LALU OK
5. KLIK LAN LALU CENTANG SEMUA LAN1,2,3,4 LALU OK
6. KLIK DHCP SERVER CONFIGURATION, JANGAN DI CEK LIST LALU OK
7. KLIK WLAN LALU ATUR NAMA DAN TRANMISI TOWER PEMANCAR, PILIH CHANNEL 6 LALU OK
8. KLIK WLAN JANGAN PAKAI PASSWORD BAWAAN ROUTER LALU OK
9. KLIK WAN LALU PILIH OTHER LALU AKTIFKAN LAN1,2,3,4,SSID1 LALU OK
10. TUTORIAL LENGKAP https://terabox.com/s/1dnTtbNjISztfohG0JXhMxg
11. CEK DENGAN NAMA ROUTER PEMANCAR
12. LOGIN DAN SELAMAT BERHASIL KONEK