**CARA MEMBUAT PEMANCAR PAKAI ROUTER ZTE F609**

1. RESTART ROUTER ZTE
2. LALU LOGIN <http://192.168.1.1/>
3. MASUKAN USERNAME : admin DAN PASSWORD : Telkomdso123 ATAU USERNAME user DAN PASSWORD user
4. KLIK NETWORK + SSID + GANTI NAMA HOTSPOT PEMANCAR
5. KLIK SECURITY + ATUR JANGAN PAKAI SECURITY
6. KLIK LAN + KLIK ENABLE DHCP SERVER LALU SIMPAN
7. CEK NAMA HOTSPOT PEMANCAR
8. LOGIN DENGAN SETINGAN MIKROTIK
9. KLIK UNTUK TOTORIAL <https://terabox.com/s/1aF15UgJJ-0JOjOVBnAQhOg>
10. SELAMAT HOTSPOT DENGAN PEMANCAR BERHASIL KONEK